项目名称：《GKGYL04 03 2022 007 06 016》号业务厨房设备及热水系统材料采购项目

**采购询价文件**

**景德镇国控供应链管理有限公司**

二○二三 年八月

# 第一部分 询价文件专用要约条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **条款内容** |
| 1 | 采购人 | 名称：景德镇国控供应链管理有限公司  地址：景德镇市瓷都大道国资大厦二楼  联系人：吴俊宇  电话：19179869505 |
| 2 | 监管部门 | / |
| 3 | 采购项目名称 | 《GKGYL04 03 2022 007 06 016》号业务厨房设备及热水系统材料采购项目 |
| 4 | 采购报价上限 | 详见清单 |
| 5 | 采购方式 | 询比议价 |
| 6 | 计划工期 | 计划工期：以实际工期为准 |
| 7 | 供货人的合格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力；  （2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；  （3）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；  （4）本项目不接受联合体参加投标。 |
| 8 | 采购文件的获取 | 请于2023年 8月 24 日至2023年8 月 26日，每日上午9:00～12:00至下午14:00～17:30（北京时间，下同）在景德镇市大道国资大厦二楼处获取招标文件。 投标人在报名时须提交以下材料原件：1、营业执照复印件加盖投标人公章；2、法定代表人授权书原件、法人身份证复印件加盖公章和被授权委托人身份证复印件加盖投标人公章。 |
| 9 | 报价文件的递交 | 受理单位：景德镇国控供应链管理有限公司  递交地点：景德镇市瓷都大道国资大厦二楼 |
| 10 | 截止时间 | 2023年 8 月 29 日 10 时 00分 |
| 11 | 询价会时间及地点 | 开会时间：同截止时间；  地点：景德镇市瓷都大道国资大厦二楼 |
| 12 | 报价文件的组成 | 1. 报价单 2、商务部分 3、技术部分 2. （报价文件一正一副） |
| 13 | 采用的评选办法 | □合理低价法 ☑综合单价法 |
| 14 | 采购委员会的组成 | 采购委员会共设置5人 |
| 15 | 供货人的确定方法 | 采购人根据采购委员会的评审报告所推荐的排序人确定供货人。 |

# 第二部分 采购询价

# 1.总则

# **一、采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 仅不含增值税单价 | 税率 | 含税单价 | 备注 |
| 1 | 商用燃气热水炉 | RCS-DD2-170U-400D，容积4001L | 林内 | 台 | 57039.98 | 13% | 64455.18 | 合格 |
| 2 | 热水循环泵 | 0-37m3/n.H=20m.N=11kw | 威乐 | 台 | 6565.00 | 13% | 7418.45 | 合格 |
| 3 | 热水系统膨胀罐 | 热水系统膨胀罐 V=400L | 袁申 | 台 | 10605.00 | 13% | 11983.65 | 合格 |
| 4 | 抽排风机 | 4KW 8000m³/h | 宝凤 | 台 | 5935.98 | 13% | 6707.66 |  |
| 5 | 不锈钢水平烟管 | 500mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | ㎡ | 323.78 | 13% | 365.87 |  |
| 6 | 不锈钢变径弯头 | 90°500mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1087.90 | 13% | 1229.33 |  |
| 7 | 不锈钢三通 | 500mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1305.48 | 13% | 1475.20 |  |
| 8 | 角铁法兰吊架 | 4#角铁制作，喷防锈漆 | 国标 | 付 | 51.80 | 13% | 58.54 |  |
| 9 | 风机防火帆布软接 | 加厚型帆布 | 国标 | 个 | 172.68 | 13% | 195.13 |  |
| 10 | 150度防火阀 | 500mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 371.33 | 13% | 419.60 |  |
| 11 | 抽排风机 | 2.2KW 5000m³/h | 宝凤 | 台 | 3885.37 | 13% | 4390.47 |  |
| 12 | 不锈钢烟管 | 400mm\*400mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | ㎡ | 323.78 | 13% | 365.87 |  |
| 13 | 不锈钢弯头 | 90°400mm\*400mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 870.32 | 13% | 983.47 |  |
| 14 | 不锈钢三通 | 400mm\*400mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 870.32 | 13% | 983.47 |  |
| 15 | 排汽百叶窗 | 400mm\*400mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1174.25 | 13% | 1326.90 |  |
| 16 | 抽排风机 | 11KW 20000m³/h | 宝风 | 台 | 11116.48 | 13% | 12561.62 |  |
| 17 | 油烟净化器 | 风量20000 m3/h | 科蓝 | 台 | 15109.78 | 13% | 17074.05 |  |
| 18 | 不锈钢烟管 | 800mm\*600mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | ㎡ | 323.78 | 13% | 365.87 |  |
| 19 | 不锈钢烟管 | 600mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | ㎡ | 323.78 | 13% | 365.87 |  |
| 20 | 不锈钢弯头变径 | 90°800mm\*600mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1523.93 | 13% | 1722.04 |  |
| 21 | 不锈钢弯头变径 | 90°600mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1196.69 | 13% | 1352.26 |  |
| 22 | 不锈钢三通 | 800mm\*600mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1523.93 | 13% | 1722.04 |  |
| 23 | 不锈钢三通 | 600mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1196.69 | 13% | 1352.26 |  |
| 24 | 150度防火阀 | 800mm\*600mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 746.85 | 13% | 843.95 |  |
| 25 | 净化器吊架及接油盘 | 10#槽钢,2度油漆,防锈处理 | 国标 | 个 | 1654.30 | 13% | 1869.36 |  |
| 26 | 不锈钢雨帽 | 800mm\*600mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1079.27 | 13% | 1219.58 |  |
| 27 | 150度防火阀 | 400mm\*400mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 483.51 | 13% | 546.37 |  |
| 28 | 低噪音送风风柜 | 5.5KW 14000m³/h | 宝风 | 台 | 7339.04 | 13% | 8293.11 |  |
| 29 | 不锈钢鲜风管 | 800mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | ㎡ | 323.78 | 13% | 365.87 |  |
| 30 | 不锈钢鲜风管 | 500mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | ㎡ | 303.56 | 13% | 343.02 |  |
| 31 | 不锈钢弯头 | 90°800mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1196.69 | 13% | 1352.26 |  |
| 32 | 不锈钢三通 | 800mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1196.69 | 13% | 1352.26 |  |
| 33 | 70度防火阀 | 800mm\*500mm1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 673.46 | 13% | 761.01 |  |
| 34 | 鲜风调风阀 | 800mm\*500mm1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 422.21 | 13% | 477.10 |  |
| 35 | 鲜风调风阀 | 500mm\*500mm 1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 401.49 | 13% | 453.68 |  |
| 36 | 送风百叶窗 | 800mm\*500mm1.0mm不锈钢板 | 国标 | 个 | 1536.88 | 13% | 1736.67 |  |
| 37 | 风幕机 | 1500mm FM3015-2-S | 绿岛风 | 台 | 1025.31 | 13% | 1158.60 |  |
| 38 | 活动地磅秤 | 200KG | 凯丰 | 台 | 809.45 | 13% | 914.68 |  |
| 39 | 电子台秤 | 精准1G-30KG高精度感应，2小时快速充电，不锈钢加厚秤盘，精细打磨，品质用材，LCD显示屏，清晰显示，加厚加粗秤杆，更坚固，防断裂，防护罩、防不专利 | 凯丰 | 台 | 377.74 | 13% | 426.85 |  |
| 40 | 双层工作台 | 1200mm\*600mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管 | 国标 | 台 | 1457.01 | 13% | 1646.43 |  |
| 41 | 员工多格更衣柜 | 1500mm\*400mm\*1800mm 1、顶采用δ1.0mm不锈钢板； 2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2mmφ51不锈钢管； |  | 台 | 4047.89 | 13% | 4574.11 |  |
| 42 | 单玻璃门留样雪柜 | 630mm\*760mm\*1950mm 高温（-2℃~+4℃） 211w | MEICHU | 台 | 4551.40 | 13% | 5143.09 |  |
| 43 | 双层工作台 | 1500mm\*760mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管 | 国标 | 台 | 1362.82 | 13% | 1539.99 |  |
| 44 | 米面架 | 1200mm\*500mm\*300mm 1、顶采用δ1.0mm不锈钢板； 2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2mmφ51不锈钢管 | 国标 | 台 | 772.75 | 13% | 873.21 |  |
| 45 | 平板推车 | 600mm\*900mm\*850mm | 国标 | 台 | 733.91 | 13% | 829.32 |  |
| 46 | 高温冷库 | 2700mm\*4150mm\*2600mm 0.6mm厚度彩钢板，容重：41kg/m³(±1)，阻燃等级B2 蒸发温度/冷凝温度：-10℃/+40℃ | 电机艾默生 | 立方 | 59899.48 | 13% | 67686.41 |  |
| 47 | 低温冷库 | 2700mm\*4150mm\*2600mm 0.6mm厚度彩钢板，容重：41kg/m³(±1)，阻燃等级B2 蒸发温度/冷凝温度：-10℃/+40℃ | 电机艾默生 | 立方 | 59899.48 | 13% | 67686.41 |  |
| 48 | 双层工作台 | 750mm\*700mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管 | 国标 | 台 | 841.84 | 13% | 951.27 |  |
| 49 | 大单星盆台 | 1000mm\*700mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 863.42 | 13% | 975.66 |  |
| 50 | 双星盆台 | 1500mm\*700mm\*800mm 台面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1403.05 | 13% | 1585.45 |  |
| 51 | 高压洗地龙头 | 10米耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆 形敞开式， 10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水 枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含70度左右 侧摆动架。 | 君畅 | 台 | 2698.18 | 13% | 3048.94 |  |
| 52 | 侧单星带板台 | 1500mm\*700mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1178.73 | 13% | 1331.96 |  |
| 53 | 双层工作台 | 1800mm\*800mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1602.79 | 13% | 1811.15 |  |
| 54 | 四门双温雪柜 | 1220\*760\*1950 340w 1、温度范围:0℃~-12℃ 、2℃~8℃ 2、制冷剂：R134a 3、制冷形式：直冷 4、容积：930L 5、 内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门 6、并四周有凝露管， 防止跑冷， 四周边装有一连续的磁性乙烯基 门垫，活动脚轮。 | MEICHU | 台 | 5630.56 | 13% | 6362.53 |  |
| 55 | 落地式电开水器 | 说明：功率 : 9kW  电压 : 380V  容量 : 60L 双头 | 鑫朗特 | 台 | 1057.69 | 13% | 1195.19 |  |
| 56 | 薯仔脱皮机 | 电压：220V 功率： 1100KW 频率：50HZ 切片厚度：3.5MM， 国标电机（纯铜芯） 高品质加厚不锈钢，全不 锈钢绞肉机头，耐腐蚀防震角铁架 | 百成/广州 | 台 | 5574.43 | 13% | 6299.11 |  |
| 57 | 绞切两用机 | 电压：220V 功率： 1100KW 频率：50HZ 切片厚度：3.5MM， 国标电机（纯铜芯） 高品质加厚不锈钢，全不 锈钢绞肉机头，耐腐蚀防震角铁架 | 新百成 | 台 | 3129.89 | 13% | 3536.77 |  |
| 58 | 双层工作台 | 1500mm\*700mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1263.63 | 13% | 1427.90 |  |
| 59 | 卧式和面机 | HS-30 | 恒联 | 台 | 7285.07 | 13% | 8232.13 |  |
| 60 | 搅拌机 | 30型1、料桶容积：38L， 2、额定电压：220V/50HZ 3、 电机功率： 1.5KW， 4、最大和面量： 10KG 5、搅拌转速：65/102/296 | 恒联 | 台 | 11871.97 | 13% | 13415.32 |  |
| 61 | 压面机 | MT-288 | 恒联 | 台 | 6238.18 | 13% | 7049.14 |  |
| 62 | 面粉车 | 500mm\*500mm\*500mm 1、车身采用δ1.2mm不锈钢板； 2、车盖采用δ1.0mm不锈钢板； 3、不锈钢排铰连接；两边对开揿门； 4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。 | 国标 | 台 | 1187.20 | 13% | 1341.53 |  |
| 63 | 木面保鲜工作柜 | 200w 1800mm\*760mm\*800mm 1、台面采用SUS304木案板厚50mm，木质：松木； 2、腿管采用ф51mm不锈钢圆管制作，壁厚1.2mm； | 国标 | 台 | 1705.24 | 13% | 1926.92 |  |
| 64 | 单星盆台 | 700mm\*700mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 718.80 | 13% | 812.24 |  |
| 65 | 饼盘车 | 520mm\*720mm\*1800mm 1、底层框架1.0mm25\*38mm不锈钢方管，横梁1.2mm25\*13mm不锈钢方管； 2、腿管采用1.0mmΦ38不锈钢管； 3、横档采用1.0mmΦ38\*25不锈钢方管 | 国标 | 台 | 1435.43 | 13% | 1622.03 |  |
| 66 | 单层工作台 | 1500mm\*760mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1362.82 | 13% | 1539.99 |  |
| 67 | 油网烟罩 | 2200mm\*1000mm\*500mm 1.0mm不锈钢 | 国标 | 个 | 495.66 | 13% | 560.09 |  |
| 68 | 三层六盘电烤箱 | 1225mm\*770mm\*1600mm 额定电压：380V/3N  电机功率：20.4KW | 恒联 | 台 | 12411.60 | 13% | 14025.11 |  |
| 69 | 单门电发酵柜 | 1、标准盘数： 13盘 2、额定电压：220V/50HZ 3、 电机功率：2.7KW | 恒联 | 台 | 3324.15 | 13% | 3756.29 |  |
| 70 | 四层格栅货架 | 1200mm\*500mm\*1500mm 不锈钢201#磨砂板1.2mm | 国标 | 台 | 1273.53 | 13% | 1439.09 |  |
| 71 | 双层工作台 | 1800mm\*760mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1523.41 | 13% | 1721.46 |  |
| 72 | 保鲜工作柜 | 1800mm\*760mm\*800mm 200w 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | MEICHU | 台 | 4230.74 | 13% | 4780.73 |  |
| 73 | 单星盆台 | 700mm\*760mm\*800mm 1.材料采用优质不锈钢板，台面厚度为1.2mm 2.横通采用38\*25方管，厚度为1.0mm 3.立管采用38管，厚度为1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节子弹脚 | 国标 | 台 | 718.80 | 13% | 812.24 |  |
| 74 | 双孔残食台 | 1500mm\*800mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1150.50 | 13% | 1300.07 |  |
| 75 | 大单星盆台 | 1200mm\*800mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1171.68 | 13% | 1323.99 |  |
| 76 | 四门高身储物柜 | 1200mm\*500mm\*1800mm 1、顶采用δ1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.0mmφ51不锈钢管； | 国标 | 台 | 4209.16 | 13% | 4756.35 |  |
| 77 | 双门热风循环消毒柜 | 1310mm\*650mm\*1980mm 1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热 2.四套SUS304加热装置+两套耐高温风机 3.配置4个碗筐+4个快餐盘深筐 4.时间调节≤90分钟 5.加重不锈钢调节柜脚 6.柜内最高温度≤120℃ | 美时 | 台 | 4586.90 | 13% | 5183.19 |  |
| 78 | 平铺式洗碗机(带烘干) | 2800mm\*850mm\*1820mm 食品级304不锈钢材质。 最大洗涤量高达4000碟/小时。 每次清洗最大耗水量为450升/小时， | 锡德悉 | 台 | 68857.42 | 13% | 77808.88 |  |
| 79 | 油网烟罩 | 3400mm\*1200mm\*500mm 1.0mm不锈钢 | 国标 | 个 | 759.31 | 13% | 858.02 |  |
| 80 | 双层工作台 | 1200mm\*800mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1457.01 | 13% | 1646.42 |  |
| 81 | 垃圾分拣台 | 2000mm\*700mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底夹15mm高密度板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； | 国标 | 台 | 2136.95 | 13% | 2414.75 |  |
| 82 | 高压花洒龙头 | 台式承受2mpa爆破测试，0.1mpa流量测试1分钟混合出水6.5L。铜螺杆 阀芯900mm钢丝软管。6"杆固定墙体,入墙两孔中心203开孔25mm。 | 君畅 | 台 | 1146.98 | 13% | 1296.08 |  |
| 83 | 侧双星带板台 | 1650mm\*760mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1262.75 | 13% | 1426.91 |  |
| 84 | 双层工作台 | 1500mm\*800mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1495.16 | 13% | 1689.53 |  |
| 85 | 双层工作台 | 1500mm\*900mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1564.94 | 13% | 1768.38 |  |
| 86 | 双层工作台 | 1800mm\*900mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1672.86 | 13% | 1890.34 |  |
| 87 | 单头大锅灶 | 1100mm\*1150mm\*1250mm 加厚40\*40角铁 双灶双250W | 瑞利达 | 台 | 4856.72 | 13% | 5488.09 |  |
| 88 | 炉拼台 | 400mm\*1150mm\*1250mm 1、面板采用δ1.2mm不锈钢板，和炉灶配合安装 2、前板、背板采用δ1.0mm不锈钢板。 | 国标 | 台 | 825.64 | 13% | 932.98 |  |
| 89 | 油网烟罩 | 5100mm\*1250mm\*500mm 1.0mm不锈钢 | 国标 | 个 | 971.34 | 13% | 1097.62 |  |
| 90 | 大单星盆台 | 1200mm\*700mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1165.62 | 13% | 1317.15 |  |
| 91 | 双门电蒸饭车 | 24盘 电压：380V 功率：24KW 1、面板采用1.0mm不锈钢板，侧板为0.8mm不锈钢板； 2、蒸饭车骨架3.5㎜ ×40㎜×40㎜角铁架； 3、 内为聚胺脂发泡保温及隔热作用， 自动进水装置，配一次压制 成型饭盘； 4、用电功率24KW/50Hz/380V。 | 宇王 | 台 | 4063.45 | 13% | 4591.70 |  |
| 92 | 油网烟罩 | 3300mm\*1000mm\*500mm 1.0mm不锈钢 | 国标 | 个 | 632.11 | 13% | 714.28 |  |
| 93 | 单门电蒸饭车 | 12盘 1、面板采用1.0mm不锈钢板，侧板为0.8mm不锈钢板； 2、蒸饭车骨架3.5㎜ ×40㎜×40㎜角铁架； 3、 内为聚胺脂发泡保温及隔热作用， 自动进水装置，配一次压制 成型饭盘； 4、用电功率24KW/50Hz/380V。 | 宇王 | 台 | 2788.91 | 13% | 3151.47 |  |
| 94 | 单头矮仔炉 | 700mm\*700mm\*550mm 双灶双250W加厚40\*40角铁 | 瑞利达 | 台 | 2927.89 | 13% | 3308.51 |  |
| 95 | 双头双尾炒炉 | 2000mm\*1150mm\*1250mm双灶双250W加厚40\*40角铁 | 瑞利达 | 台 | 8094.52 | 13% | 9146.81 |  |
| 96 | 膝推式单星洗手池 | 450mm\*450mm\*300mm 1、台面采用δ1.2m不锈钢板； 2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲； 3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管 | 国标 | 台 | 949.76 | 13% | 1073.23 |  |
| 97 | 双玻璃门留样柜 | 630mm\*760mm\*1950mm 高温（-2℃~+4℃） | MEICHU | 台 | 4694.82 | 13% | 5305.15 |  |
| 98 | 双层工作台 | 1800mm\*700mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 1470.91 | 13% | 1662.13 |  |
| 99 | 油网烟罩 | 优质不锈钢板 1、壳体采用δ1.0mm不锈钢1500\*900\*500 | 国标 | 个 | 365.32 | 13% | 412.81 |  |
| 100 | 双头电热煮面炉 | 1200mm\*700mm\*800mm 功率 ：380v 15KW\*2 | 国标 | 台 | 5180.50 | 13% | 5853.97 |  |
| 101 | 双层工作台 | 400mm\*700mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管； | 国标 | 台 | 625.98 | 13% | 707.36 |  |
| 102 | 五格保温售卖台 | 1800mm\*700mm\*800mm 1、台面采用优质δ1.2mm不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管制作； 4、横档采用1.0mmφ25不锈钢方管； 5、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 6、配1/1×5份数盆，水热式。电量：2KW/1PH/220V。 | 国标 | 台 | 2482.32 | 13% | 2805.02 |  |
| 103 | 保温饭汤桶车 | 700mm\*700mm\*800mm 1、车身采用δ1.0mm不锈钢板； 2、车盖采用δ1.0mm不锈钢板 | 国标 | 台 | 1597.31 | 13% | 1804.97 |  |
| 104 | 双星盆台 | 1200mm\*700mm\*800mm 台 面：优质δ1.2mm不锈钢板 星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500\*500\*240（深） 台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚  横 脚 通：δ25mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1165.62 | 13% | 1317.15 |  |
| 105 | 挂墙电开水器 | 功率 : 9kW  电压 : 380V  容量 : 60L 双头 | 鑫朗特 | 台 | 1057.69 | 13% | 1195.19 |  |
| 106 | 双玻璃门高温消毒柜 | 1190mm\*510mm\*1810mm .温度范围:<80C6.柜脚:100mm全钢 | 美时 | 台 | 2147.05 | 13% | 2426.17 |  |
| 107 | 双层工作台 | 900mm\*700mm\*800mm 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板； 2、层板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管； 4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢管 | 国标 | 台 | 949.76 | 13% | 1073.23 |  |
| 108 | 单通工作柜 | 1800mm\*800mm\*800mm 1、台面采用优质不锈钢钢板，厚度为1.2mm 2、侧板、背板、底板为不锈钢钢板,厚度1.0mm 3、层板采用1.0mm不锈钢板1.0mm不锈钢板 | 国标 | 台 | 3205.44 | 13% | 3622.14 |  |
| 109 | 双孔残食台 | 1500mm\*700mm\*800mm 1.材料采用优质不锈钢板，台面厚度为1.2mm 2.横通采用38\*25方管，厚度为1.0mm 3.立管采用38管，厚度为1.2mm不锈钢管 | 国标 | 台 | 1120.44 | 13% | 1266.10 |  |

# 二、**采购数量：**见上述清单

**三、产品质量：**

1.产品质量要求、技术标准符合国家标准。

**四、品牌型号：**见上述清单

**五、验收方法：**

1.乙方派工作人员赴甲方指定交货安装地点，负责拼装、调试、试验，进行验收、交接，以上工作需有甲方相关人员参加。

2.甲乙双方进行实物验收，设备配置、随机备件及工具、资料与本合同和发货单规格、型号、数量一致，且无破损，双方认可签字后视为实物验收合格。物流方单据签收由乙方自行签认，不作为验收依据。

3.设备经调试正常运行、各项试验满足相关规范要求，双方签署技术性能验收报告单即视为技术性能验收合格。

4.最终验收合格，以第 (1) 方式为准：

（1）一般设备实物验收、安装调试完成、技术性能验收合格，视为最终验收合格；

（2）设备需取得国家相关设备检验单位出具检验合格证书和使用许可证的,则取得上述证书后视为最终验收合格，由甲乙双方签署验收合格单，标志该设备已验收合格，并办理设备交接手续。

5.如设备及配件与本合同和发货单不符合，或设备不符合规格和标准的要求，甲方将拒绝接收，乙方应将被拒绝设备及配件予以替换或作必要的更改，并承担由此所发生的所有费用；如经替换或作必要的更改后，设备仍不能满足规格和标准的要求，甲方有权退货,乙方承担由此发生的所有费用和对甲方造成的一切损失。

6.甲方的验收不免除乙方应承担的保修或其他责任。

7．本合同约定货物的质保期为 24 个月，自验收合格之日起计算。如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

**六、交货方式：**项目现场交货

**七、参与采购询价会议费用：**参与人应自行承担此次采购询价过程中的一切费用，不管进程或结果如何，参与人均应对采购询价文件保密。

**八、报价文件的组成及规定**

**（一）报价文件组成。**

1、报价单（含分项报价表）

2、技术文件部分：

（1）企业营业执照；

（2）法定代表人授权委托书；

3、商务文件部分：

（1）商务偏离表；

（2）相关类似业绩证明（以签订合同为准） 。

**（二）参与采购的签署及规定**

1、参与人名称应填写全称，报价文件应加盖本单位公章。

2、报价文件不得涂改、增删。

3、报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人负责。

4、电报、电话、传真形式的报价概不接受。

5、报价文件应密封投递。

**九、评审程序**

递交报价文件在3家及以上时，按以下程序评审：按以下程序评审：

（1）宣布评审纪律和注意事项；

（2）介绍采购委员会的组成；

（3）宣布评审原则，简述评审办法；

（4）介绍参加本次会议的有关单位和人员；

（5）查验报价文件的密封情况并确认报价文件的有效性；

（6）采购人开启和查验参报价文件签章是否有效，并送采购委员会评审；

（7）采购人开启参与人的商务文件，查验签章是否有效，并当众宣读参与人名称、报价及采购人认为需要公布的其它内容；

（8）采购委员会按评审办法规定内容评审商务文件；

（9）宣布评审结果；

**十、合同签订**

1、采购单位根据评定结果，公示期后1日内确定供货单位，以书面形式发出成交通知书。

2、成交单位在接到通知书7天内按采购询价文件后附模板签定合同。

**合同基本条款（说明）：**

1、合同基本条款业主方为（甲方）、供货方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《民法典》。

3、合同工期、质量、技术标准，按采购文件执行。

**十一、其它要求**

中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标资格,并追究由此带来的损失。

**参与人应认真审阅报价文件所有内容，如果参与人的报价文件不能实质性的响应采购询价文件内容，责任由参与人自负。**

## **报价文件格式**

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价单位名称： （公章）

年 月 日

## 1、分项报价表

报价单位名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 含税综合单价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：1、明细表中应包含提供各项服务的人工费、管理费及其他费用；**

1. **如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。**
2. **综合单价已综合考虑损耗、采保费、税金、运输等货到工地所发生的一切费用，并包含除主材及设备之外的管理费、规费、措施费、利润、税金等为完成项目安装所发生的一切费用**

报价单位（盖章）：

报价单位代表签字：

**2、技术文件部分**

## 3.1营业执照复印件加盖公章

2.2法定代表人授权委托书

致：

（报价单位全称）法定代表人 授权 （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的 项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

报价单位签章：

日 期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

## 附：法定代表和全权代表身份证原件原色扫描件（正、反面）

## 说明：法定代表人参加采购，不用提供授权书

**3、商务文件组成**

**3.1商务条款响应表**

报价单位名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| 1 | 交货期 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| 4 | 其他商务内容 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：1.如不填写此表，则视为报价单位全部响应采购文件的所有条款；**

**2、即使不填写此表，报价单位仍须加盖公章，否则视为无效报价。**

**报价单位代表（签字）：**

**4、相关业绩证明**